|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **اسم البند** | **وحدة قياس** | **الوصف /المواصفات** | **الكمية** | **الافرادى** | **الاجمالى** |
| 1 | حصادة ثيل ركوب | عدد | حصادة ثيل ركوب : المواصفات ) نوع المحرك : OHC التوام رباعي األشواط بعمود كامات علوي - V محرك . األبعاد 2445\*1060\*1230 مللمتر . الوزن الجاف 250 . االيدال 530 سم مكعب . الطاقة الصافية 9.9 كيلوواط . سعة خزان الوقود 5.8 لتر . نظام بدء التشغيل : كهربائي . عرض القطع 1020 مللمتر و على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة. | 4 |  |  |
| 2 | حصادة ثيل يدوي | عدد | حصادة ثيل يدوي : المواصفات ) نوع المحرك : محرك رباعي األشواط بعمود كامات علوي OHC . األبعاد 1575\*574\*1018 مللمتر . الوزن الجاف 462 . االيدال 160 سم مكعب . الطاقة الصافية 207 كيلوواط . الوقود : وقود خالي من الرصاص . سعة خزان الوقود 91.0 لتر . نظام بدء التشغيل : ارتدادي عرض القطع 530 مللمتر و على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 3 |  |  |
| 3 | سير منشار حصادة ذات جودة عالية | عدد | سير منشار حصادة ذات جودة عالية )على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة( | 15 |  |  |
| 4 | سكين حصادة ذات جودة عالية | عدد | سكين حصادة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية ترب | 12 |  |  |
| 5 | سير عادي حصادة ذات جودة عالية | عدد | سير عادي حصادة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية ترب | 10 |  |  |
| 6 | حصادة ثيل خلف الحراثة | عدد | حصادة ثيل خلف الحر اثة مع عمود الدوران مقاس 120 سم ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية ترب | 1 |  |  |
| 7 | إطار كفر أمامي لحصادة ركوب | عدد | أطاركفر حصادة ثيل ركوب االمامية بمقاس 6-00.6\*15( بوصة( ذات جودة عالية )على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 20 |  |  |
| 8 | إطار كفر خلفي لحصادة ركوب | عدد | طاركفر حصادة ثيل ركوب الخلفية بمقاس 8-50.8\*18( بوصة( ذات جودة عالية )على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 10 |  |  |
| 9 | سخان 50 لتر | عدد | سخان 50 لتر ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 40 |  |  |
| 10 | لي سخان 80 سم | عدد | لي سخان 80 سم ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 80 |  |  |
| 11 | قلب سخان أصلي | عدد | قلب سخان اصلي ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 80 |  |  |
| 12 | مروحة شفط مقاس 30 سم | عدد | مروحة شفط مقاس 30 سم ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 30 |  |  |
| 13 | كالون حديد | عدد | كالون حديد ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 30 |  |  |
| 14 | خلاط مجلى | عدد | خالط مجلى ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 20 |  |  |
| 15 | خلاط دش | عدد | خالط دش ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 20 |  |  |
| 16 | وصلة بلاستيك 1 بوصة | عدد | وصله بالستيك 1 بوصة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 200 |  |  |
| 17 | وصلة 12 بار 4 بوصة | عدد | وصلة 12 بار 4 بوصه ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 60 |  |  |
| 18 | دينمو 2 بوصة - 2 حصان | عدد | دينمو 2 بوصة و قوة المحرك 2 حصان ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 5 |  |  |
| 19 | دينمو 2 بوصة - 1/2 حصان | عدد | دينمو 2 بوصة و قوة المحرك 2/1 حصان ذات جودة عالية )على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة) | 5 |  |  |
| 20 | غطاس 30 حصان مع دينمو | عدد | غطاس 30 حصان كامل مع الدينمو 380/220 فولت و المرواح بالستيك ذات جودة عالية ) | 1 |  |  |
| 21 | شفاط رداد 4 بوصة | عدد | شفاط رداد 4 بوصة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 10 |  |  |
| 22 | شفاط رداد 3 بوصة | عدد | شفاط رداد 3 بوصة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 10 |  |  |
| 23 | شفاط رداد 2 بوصة | عدد | شفاط رداد 2 بوصة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 10 |  |  |
| 24 | نبل حديد 2 بوصة | عدد | نبل حديد 2 بوصة ذات جودة عالية على ان يتم اعتماد عينة من قبل بلدية تربة | 50 |  |  |
| 25 | شطرطون سباكة | كرتون | مادة تفلون - لون أبيض - 1 كرتون = 300 عدد - اعتماد عينة | 10 |  |  |
| 26 | رشاش ماء رذاذي 1/2 بوصة | عدد | قاعدة سن للبیت المحمي - جودة عالية - اعتماد عينة | 200 |  |  |
| 27 | شيول زراعي | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 100 |  |  |
| 28 | حبل بلاستيك 12 ملم | لفة | لفة 30 متر طولي - جودة عالية - اعتماد عينة | 20 |  |  |
| 29 | ماطور ماء هوندا 2 بوصة | عدد | 5.5 حصان - جودة عالية - اعتماد عينة | 1 |  |  |
| 30 | بزبوز 1/2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 100 |  |  |
| 31 | سكر بلاستيك 1\*1/2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 20 |  |  |
| 32 | سكر حديد 4 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 40 |  |  |
| 33 | سكر حديد 3 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 30 |  |  |
| 34 | نبل هوز حديد 3 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 10 |  |  |
| 35 | نبل هوز حديد 2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 10 |  |  |
| 36 | لي رمادي 2 بوصة | لفة | لفة = 50 م طولي - جودة عالية - اعتماد عينة | 2 |  |  |
| 37 | لي رمادي 3 بوصة | لفة | لفة = 50 م طولي - جودة عالية - اعتماد عينة | 2 |  |  |
| 38 | لي أسود هوز 6 بار 4 بوصة | لفة | لفة = 100 م طولي - جودة عالية - اعتماد عينة | 5 |  |  |
| 39 | لي أسود هوز 6 بار 2 بوصة | لفة | لفة - جودة عالية - اعتماد عينة | 7 |  |  |
| 40 | لي أسود هوز 6 بار 1 بوصة | لفة | لفة - جودة عالية - اعتماد عينة | 7 |  |  |
| 41 | لي أسود هوز 6 بار 1/2 بوصة | لفة | لفة - جودة عالية - اعتماد عينة | 10 |  |  |
| 42 | لي أسود هوز 6 بار 3/4 بوصة | لفة | لفة - جودة عالية - اعتماد عينة | 5 |  |  |
| 43 | غطاس 25 حصان مع دينمو | عدد | 220/380 فولت - مروحة بلاستيك - اعتماد عينة | 1 |  |  |
| 44 | رشاش هنتر 3/4 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 1200 |  |  |
| 45 | رشاش 3/4 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 830 |  |  |
| 46 | نبل حديد 3/4 بوصة - 5 سم | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 1000 |  |  |
| 47 | نبل حديد 3/4 بوصة - 10 سم | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 500 |  |  |
| 48 | جلبة حديد 3/4 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 500 |  |  |
| 49 | متر طول 50 متر | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 5 |  |  |
| 50 | قلص قماش | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 10 |  |  |
| 51 | مخلب كبير | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 50 |  |  |
| 52 | مخلب صغير | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 50 |  |  |
| 53 | فاروع زراعي مع العصا | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 30 |  |  |
| 54 | متر طول 10 أمتار | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 5 |  |  |
| 55 | سبانة مقاس 12 سم | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 30 |  |  |
| 56 | سكر حديد 1\*1/2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 50 |  |  |
| 57 | سكر حديد 1 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 100 |  |  |
| 58 | سكر حديد 2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 300 |  |  |
| 59 | ماطور هواء A30 | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 5 |  |  |
| 60 | دفاعه ماء 3/4 بوصة - 40 حصان | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 1 |  |  |
| 61 | دفاعه ماء 3/4 بوصة - 60 حصان | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 1 |  |  |
| 62 | منشار خشب كهربائي 16 بوصة | عدد | 2000 واط - جودة عالية - اعتماد عينة | 2 |  |  |
| 63 | رشاش هنتر 1/2 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 1000 |  |  |
| 64 | قفل حديد مقاس 75 | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 50 |  |  |
| 65 | جنزير منشار كهربائي 16 بوصة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 20 |  |  |
| 66 | لي أحمر 1 بوصة | م-ط | متر طولي - جودة عالية | 300 |  |  |
| 67 | خلاط مغسلة | عدد | جودة عالية - اعتماد عينة من بلدية تربة | 60 |  |  |